Техническое задание

на поставку оборудования распределительного устройства 10 кВ, ОПУ для нужд	филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга.

Заказчик намерен приобрести следующую продукцию.

№	Наименование Заказчика	Наименование объекта, диспетчерское наименование	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	Технические требования к поставляемой продукции	Срок поставки	Адрес доставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Ячейка ввода с выключателем вакуумным	шкаф	1	Uн=10 кВ Iн=1600 А, Iн.отк=20 кА	01.10.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Ячейка кабельной линии с выключателем вакуумным	шкаф	1	Uн=10 кВ Iн=630 А, Iн.отк=20 кА	01.10.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Ячейка шинных аппаратов с трансформаторами напряжения, предохранителями и ограничителями перенапряжений	шкаф	1	Uн=10 кВ кВ кл. точн. 0,5/0,5/3	01.10.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Ячейка шинных аппаратов с трансформаторами напряжения, предохранителями и ограничителями перенапряжений	шкаф	1	Uн=10 кВ кВ кл. точн. 0,5/3	01.10.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Ячейка секционирования с выключателем вакуумным	шкаф	1	Uн=10 кВ Iн=1600 А, Iн.отк=16 кА	01.10.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Ячейка секционирования с разъединителем	шкаф	1	Uн=10 кВ Iн=1600 А	01.10.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Шкаф переходной соединяющий сборные шины вновь устанавливаемых шкафов с существующими шкафами типа К-104М	шкаф	1	Uн=10 кВ Iн=1600 А	01.10.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Выкатной элемент с выключателем вакуумным для установки в существующем шкафу типа К-104М	К-т	1	Uн=10 кВ Iн=1600 А	01.10.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Выкатной элемент с выключателем вакуумным для установки в существующем шкафу типа К-104М	К-т	2	Uн=10 кВ Iн=630 А	01.10.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово

Требования к поставляемой продукции:

Поставляемая к поставке продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.

Также продукция должна соответствовать всем требованиям ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Аттестация оборудования», и на момент подачи предложения и осуществления поставки должна иметь действующее заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям закупочной документации.

Требования к участникам закупочной процедуры:

В закупочной процедуре могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с обязательным подтверждением полномочий от завода-изготовителя.

Отсутствие отрицательного опыта работы с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Затраты по доставке продукции:

Продукция доставляется cилами и средствами поставщика до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9).

Цена продукции включает все затраты поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9), и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Дополнительные условия: Технические требования поставляемого оборудования могут быть уточнены после согласования опросных листов.

Наименование и адрес грузополучателя: согласно техническому заданию (столбец № 9).

Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).