**Техничское задание**

на оказание автотранспортных услуг с экипажем

для выполнения производственной программы по перевозке реактора на ПС Надым на объекте МЭС Западной Сибири в 2015 году.

1. **Общие положения.**

- Цель оказания услуг оказываемых специализированной техникой и автотехникой с экипажем (далее по тексту – услуг) – качественное и своевременное транспортное обслуживание филиала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Западно-Сибирская специализированная производственная база (далее – Заказчик) в 2015 году.

- Услуги должны осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Место оказания услуг: Тюменская область, ХМАО, ЯНАО.

- Сроки оказания услуг: с момента заключения договора по 31 декабря 2015 г. включительно. Услуги оказываются ежедневно, включая праздничные и выходные дни.

- Транспорт предоставляется на объекты указанные в Приложение №1, к настоящему Техническому заданию.

- Количество часов работы транспорта соответствует Приложениям к настоящему Техническому заданию.

- Количество машино-часов и наименование объектов может изменяться в пределах 50% от общего объема в зависимости от конкретных условий выполняемых работ.

- Место подачи транспортных средств, маршрут движения и время использования определяются условиями конкретной поездки.

- Ответственность за вред, причиненный третьим лицам автотранспортным средством, предоставленным Заказчику, несет Исполнитель.

- В случае не предоставления услуг, согласно поданной заявке, с контрагента взыскиваются штрафные санкции в размере двукратной оплаты от не оказанных транспортных услуг.

- В случае неиспользования техники, заказанной по заявке, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 4 (четырех) мотто-часов в сутки.

1. **Требования к тарифам на услуги.**

- эксплуатация и содержание автомашин, их техническое обслуживание и ремонт, заправке ГСМ и др.,

- оплата труда водителей и другого персонала, задействованного в исполнении договора,

- перегон и перевозка транспортных средств от стоянки к месту производства работ и перегону транспортных средств с места производства работ до стоянки,

- страхование гражданской ответственности (ОСАГО),

- организации пред- и после рейсовых медицинских осмотров,

- приобретение и содержание оборудования для приема и фиксации заявок на вызов автомашин, обработки листов заказа, организации документооборота по услугам, ведению соответствующего учета и т.д.,

- приобретение и монтаж средств связи, в том числе мобильной,

- оплата услуг мобильной связи,

- приобретение пропусков и карточек для проезда на закрытую территорию Заказчика,

- оформление необходимых разрешений и согласований на проезд через КПП магистральных нефте-газопроводов и автомобильных дорог, находящихся в зоне ответственности соответствующих Служб Безопасности нефтяных и газовых предприятий, расположенных в сфере деятельности филиала,

- оплата командировочных расходов,

- уплата налогов, сборов и других обязательных платежей,

- все другие расходы, влияющие на тарифы.

1. **Требования к оказываемым услугам.**

- Услуги оказываются собственным либо находящимся на ином законном основании у Исполнителя транспортом.

- Предоставление транспортного средства осуществляется по требованию уполномоченного представителя - (ей) Заказчика. Время оказания услуги определяется представителем Заказчика. Услуга должна быть оказана Исполнителем независимо от дня недели и времени суток, в том числе в выходные и праздничные дни, в том числе в режиме одно- или многодневных командировок.

- Обеспечение горюче-смазочными материалами осуществляется за счет средств Исполнителя и включены в стоимость договора.

- Обязательное наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.

- Обеспечение безопасной эксплуатации предоставляемого транспортного средства и обеспечение безопасного движения на весь срок действия Договора, обеспечение специального режима движения определяемого Заказчиком, при выполнении последним функций государственного технического надзора на дорожных объектах.

- Предоставление чистого автотранспортного средства как внутри, так и снаружи, обеспечение возможности перевозки грузов (оборудования, технических средств, производственных проб и т.п.).

- Замена автотранспортного средства на аналогичное в случае поломки (в т.ч. в течение времени предоставления услуги).

- Наличие круглосуточной диспетчерской службы и выполнение заявки Заказчика круглосуточно.

- Осуществление ежедневной процедуры по выпуску на линию автотранспортных средств.

- Обеспечение своевременного прибытия автотранспортного средства к месту, указанному Заказчиком при подаче письменной заявки не позднее, чем за сутки до выезда, либо в течение 30 (тридцати) минут с момента получения устной (по телефону) заявки Заказчика, в случае аварийной ситуации. Отсчет времени оказания услуг начинается с момента прибытия автотранспортного средства, но не ранее чем за 10 (десять) минут до назначенного времени.

- Обеспечение при необходимости (аварийная готовность) прибытие до 10 транспортных средств одновременно, при получении соответствующей заявки от Заказчика.

- Ведение полного пакета бухгалтерской документации (счет, счет-фактура, акт выполненных работ) и предоставление отчета по оказанию услуг за установленный период (полмесяца, месяц) в соответствии с учетными данными (марка автомобиля, государственный номер, номер путевого листа, количество часов и пробег).

- Предоставление (по требованию Заказчика) ежедневной информации о маршруте, времени начала и окончания движения автотранспортного средства, времени простоя и данных о пробеге.

- Предоставление информации об оказанных услугах с расшифровкой по дням 1 (один) раз в месяц, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным.

1. **Требования к автотранспортным средствам.**

- Предоставляемые автотранспортные средства должны находиться в теплой стоянке, надежно охраняться, а также быть оснащены (оборудованы) необходимыми для безопасной и удобной эксплуатации следующим оборудованием и принадлежностями (ремни безопасности на пассажирских местах, автономные подогреватели для запуска в условиях низких температур, лебедки, троса и пр.).

- Соответствие транспортного средства требованиям безопасности, техническому состоянию, методам проверки, установленным ГОСТ Р 51709-2001, ежедневный технический осмотр автотранспортных средств сертифицированными специалистами с соответствующим документальным подтверждением.

- Транспортное средство должно отвечать требованиям санитарно-технических норм.

- Наличие дополнительных средств пожаротушения.

- Специализированная техника должна быть аттестована органах ГОСТЕХНАДЗОРА (с датами прохождения ЧТО, ПТО).

- Грузоподъемные и грузозахватные механизмы должны быть проверены и обозначены бирками согласно требованию ГОСТЕХНАДЗОРА.

1. **Требование к экипажу**

- Обязательное проведение ежедневного медицинского осмотра водителей лицензированными специалистами.

- Непрерывный стаж практического вождения транспортного средства и оборудования у водителей, водителей-механиков – не менее 3-х лет.

- Водитель должен знать техническое устройство автотранспортного средства, иметь навыки устранения мелких неисправностей и содержания автотранспортного средства в чистоте.

- Водитель должен знать основные маршруты движения транспорта по ВЛ и ПС объектов расположенных на территории сферы деятельности филиала, возможные способы обеспечения безопасности пассажиров и такелажа.

- Водитель грузоподъемных механизмов должен иметь удостоверение с правом работы на предоставленном транспортном средстве.

- Водитель должен быть аттестован на 2 группу по электробезопасности до и выше 1000В.